En »plan for letbanesikkerhed« skal udarbejdes af en letbanearbejdsleder og beskrive letbanesikkerhed ved det pågældende arbejde. Plan for letbanesikkerhed skal udarbejdes skriftligt, før arbejdet sættes i gang og skal normalt ikke godkendes.

En »plan for letbanesikkerhed« skal som minimum indeholde nedenstående punkter:

1. **Hvem skal udføre arbejdet:**

|  |
| --- |
|  |
| Letbanearbejdsleder Id-kort nummer: |  |

1. **Tidspunkt for arbejdets udførelse (dato):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fra: | dd.mm.åååå | Tid start: |  | Til: | dd.mm.åååå | Tid slut: |  |

1. **Arbejdsstedet:**

|  |
| --- |
| Arbejdsområde (evt. kilometrering eller station(er)): |
|  |

1. **Arbejdsopgave**

|  |
| --- |
| Beskrivelse af ærinde og arbejdsopgaven (gerne i punktform): |
|  |

1. **Værktøj, materialer og maskiner:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Hvordan opgaven skal gennemføres med hensyn til Letbanesikkerhed:**

|  |
| --- |
|  |
| Arbejdstype | Stop af køretøjer: Sporspærring:  | [ ]  [ ]  |
| Kørestrømsafbrydelse (hvis ja, husk at bestille særskilt): | [ ]  Ja [ ]  Nej |
| Sikring af arbejdsgrænser (fx afmærkning): |
| Særlige forhold for maskiner: |

\*) Let håndværktøj defineres som: Værktøj, som kan fjernes indenfor rømningstiden på 5 sekunder.

1. **Hvordan arbejdsholdet skal instrueres:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Kontaktoplysninger til trafikoperatøren:**

|  |
| --- |
|  |